Distributeur nourriture

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pièce** | **Matière** | **Ep.** | **Observations** |
| **Corps** | PLA | 0.3 | 0.3mm, Ouverture en bas, bordure, support dans trou latéral, 190°C, vitesse 90 |
| **Godet** | PLA | 0.3 | Grande ouverture en bas |
| **Vis** | PLA | 0.2 | Gorge en bas, 190°C, Vitesse 50, refroid 100%, sans support |